**苏州健雄职业技术学院**

**消防维保零配件、材料及服务采购招标方案**

根据苏州健雄职业技术学院采购管理有关规定，现就**消防维保零配件、材料及服务采购**项目进行询价采购，本次招标采购内容为消防维保零件、材料采购，具体清单见附件。欢迎具有能力提供所要采购正品货物、服务并且具备足够技术保障能力的供应商前来投标。

**第一部分 招标公告**

**一、项目基本情况**

1.项目编号： //

2.项目名称：**消防维保零配件、材料及服务采购**

3.学院原有消防主机品牌为松江、泰和安两种，采购消防主机零配件、材料要与原有消防主机系统兼容。

4.采购方式：询价采购

5.预算经费： 50000元 大写（伍万元整）

6.招标采购时间覆盖范围：招标公告发布之日起至2023年11月25日止

**二、合格供应商应具备的条件**

必须符合《政府采购法》第二十二条相关规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.法律、行政法规的其他条件。

**三、投标地点**

太仓市科教新城健雄路1号，苏州健雄职业技术学院东校区科创大楼东辅楼214室。

**四、投标时间**

2023年11月\*\*\*日

**五、联系方式**

业主部门联系人：庄老师18913774110

采购项目工作小组联系人：薛老师0512-53940881

**六、投标人资质要求**

1.投标人具有独立法人资格、一定的经营规模、良好的资质信誉和较好的业绩；

2.公司简介、企业法人营业执照、法人代表身份证复印件和委托代理人身份证复印件、法人授权委托书等；

3.所提供产品必须为原厂配件，有明确的生产厂家、型号、规格、说明书、合格证等；

4.根据产品需提供有关的3C认证和检验报告；

5.产品报价（相关配套服务所产生的费用由中标方自行承担）；

6.盖上单位公章及法人代表印章；

7.无论投标结果如何，投标者自行承担投标发生的所有费用；

8.投标书正本一份，副本两份；

9.中标人提供虚假材料谋取中标的，招标人有权取消其中标资格。

**七、投标文件组成**

1.承诺函；

2.投标书；

3.授权委托书；

4.企业《营业执照》。

**八、其他**

入校要求：所有进校人员严格遵守学院门卫管理要求，对不配合管理人员，学院门卫和保安有权拒绝其入校。

**第二部分 招标项目要求及采购清单报价**

**一、项目总体要求**

1.投标人一旦参与本次采购活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均需在开标日期三天前以书面形式提出；

2.投标方须对所投产品、服务等拥有合法的占有和处置权。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，招标人概不负责，由此给招标人造成损失的，中标人应承担相应后果，并负责赔偿。中标人为执行本项目合同而提供的技术资料等归招标人所有；

3.本次招标采购对象为松江、泰和安消防维保零配件、材料，具体清单见附件。届时将根据维保实际需求采购所需零件、材料。

**二、项目具体要求**

1.供货商报价时品牌、型号、规格一定要填写清楚；

2.报价表要求是打印件；

3.采购清单及报价表见附件。

**三、开标和评标**

1.招标人组织开标；

2.评委会由有关专家组成，对投标文件进行审查、质疑、评估、比较。评委会按照公平、公正、择优的原则进行独立评标；

3.根据投标商所投产品的技术性能、质量、业绩、服务和价格等综合考核，以合理的最低价中标；

4.采购清单为消防维保常用零配件、材料及安装服务等，根据实际维修过程中所需零配件、材料和服务按实结算。

**四、供货时间及售后服务**

1.中标供应商所提供的货品，应根据招标方要求的时间、地点及时送到，紧急抢修配件、材料等要求加紧送达抢修目的地；

2.运输费用：运输包括上下车辆及搬运耗材，所产生的费用由中标供应商自行负责；

3.中标供应商应根据国家三包的相关规定予以相应的质保；

4.特殊配件、材料等要积极配合寻购，以满足招标方需求。

**五、违约处理**

1.在履行合同的过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解，包括提交太仓仲裁委员会仲裁；依法向人民法院起诉；

2.参加投标者须严格维护招投标的公正性、合法性、合理性。一经发现违规者，一律取消投标或中标资格，并保留追究其法律责任的权利；

3.中标供货商提供的维保配件必须为原厂配件且其品牌、型号、规格应与投标文件中保持一致，若出现非原厂配件或与投标文件中不一致并且低于投标货品品质时，招标方有权拒收货品，若出现三次（含）上述情形，招标方有权终止合同并要求供货商进行赔偿；

4.中标供应商应按照招标方约定的时间、数量安排供货，若因供货商自身原因且未与招标方充分沟通而造成供货不及时从而影响招标方工作顺利开展或造成重大损失时，招标方有权终止合同并要求供货商进行赔偿。

**六、验收标准**

根据要求品牌或者招标方提出的要求以及数量进行验收。

**七、付款方式**

合同签订后，按送货清单，依照样品对应的价格，一般每季度结算一次，如有大批量维保配件或材料供货，可按单次结清。

附件1：

**消防维保零件采购清单及报价表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 器材名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 更换湿式报警阀 | ZSFZ100 | 套 | 1 |
| 2 | 甲级钢制防火门安装 | GFM-2124-BDK5/（2140\*1460厘米） | 樘 | 1 |
| 3 | 甲级钢制防火门安装 | GFM-2124-BDK5/（2160\*960厘米） | 樘 | 1 |
| 4 | 消火栓玻璃 | 长85厘米、宽65厘米、厚4毫米 | 块 | 1 |
| 5 | 室内消火栓门框 | 铝合金材质长1.6米、宽60厘米、厚2厘米 | 套 | 1 |
| 6 | 烟感 | 3002C、TX3100C | 只 | 1 |
| 7 | 消防广播主机 | HJ-1757B、TG3400 | 台 | 1 |
| 8 | 消火栓按钮 | J-XA[[D-9301、TX3153 | 只 | 1 |
| 9 | 控制模块 | HJ-1825、TX3212 | 只 | 1 |
| 10 | 手动报警按钮 | J-SAP-9201、TX3140 | 只 | 1 |
| 11 | 火灾显示盘 | JB-YX-9601、TX3403 | 套 | 1 |
| 12 | 声光报警器 | ZD9204A、TX3308 | 只 | 1 |
| 13 | 消防主机回路板 | 3208V3.0、TX3618 | 块 | 1 |
| 14 | 消防主机主板 | 3208-2099、TX3680 | 块 | 1 |
| 15 | 喷淋头更换 | DN15-68度 | 项 | 1 |
| 16 | 室内消火栓头 | DN65 | 只 | 1 |
| 17 | 喷淋卡箍 | DN150 | 付 | 1 |
| 18 | 喷淋泵控制柜交流接触器 | NC2-500 | 套 | 1 |
| 19 | 橙色烟雾弹 | 发烟时间3分钟 | 个 | 1 |
| 20 | 双头应急灯 | M-ZFZD-E5W3002 | 只 | 1 |
| 21 | 疏散指示牌 | M-BLZD-E5W3002 | 只 | 1 |
| 22 | 消防风机交流接触器 | NC2-500 | 套 | 1 |
| 23 | 3kg干粉灭火器 | MFZ/ABC3 | 具 | 1 |
| 24 | 3kg干粉灭火器箱 | 3公斤两只装 | 只 | 1 |
| 25 | 消火栓箱贴纸 | 长30厘米、宽15厘米（不干胶） | 张 | 1 |
| 26 | 3kg二氧化碳灭火器 | MT/3 | 具 | 1 |
| 27 | 3kg二氧化碳灭火器箱 | 3公斤两只装 | 只 | 1 |
| 28 | 消防稳压泵更换 | XBD-3.5/1W-32DP | 台 | 1 |
| 29 | 消防泵控制柜交流接触器 | NC2-500 | 只 | 1 |
| 30 | 转换开关 | D222/3 | 只 | 1 |
| 31 | 中间继电器 | JZ7 | 只 | 1 |
| 32 | 消防水带 | 10-65-25 | 支 | 1 |
| 33 | 消防水枪 | DN65 | 卷 | 1 |
| 34 | 充装七氟丙烷药剂 | HFC-227EA/120kg | 瓶 | 1 |
| 35 | 室外消火栓 | SSF100/65-1.0 | 台 | 1 |
| 36 | 液位显示器 | T804-81 | 套 | 1 |
| 37 | 防火卷帘门控制箱维修 | FJK-SF-NLD800 | 套 | 1 |
| 38 | 排烟风机维修 | HTF-3.5 | 项 | 1 |
| 39 | 风机控制柜维修 | DC24-18.5KW | 项 | 1 |
| 40 | 稳压泵控制柜维修 | DC220 | 项 | 1 |

说明：

1.供货商报价时品牌、型号、规格一定要填写清楚且必须为原厂配件；

2.本次招标采用单品报价方式，货品数量按实结算；

3.上表中未列出的维保中经常使用到的配件、辅料和材料等由供货商免费提供。

**承诺函**

**致：*(招标人名称)***：

本公司愿意参加贵方组织实施的 消防维保零配件、材料及服务采购 项目的采购活动。本公司承诺：

1.本公司依法缴纳税收和社会保障资金；

2.本公司参加采购活动前二年内，在经营活动中无重大违法记录，无不良行为记录，无其他法律、行政法规规定的禁止参与招投标活动的行为；

3.本公司提交的投标文件中所有关于投标人资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的，并承诺在中标后提供投标文件中所有资质的原件备查，如贵校发现我方有虚假资料，可做废标处理。

4.本公司承诺中标后所供产品与投标文件中的品牌、型号规格一致，否则我们愿意承担一切经济与法律上的责任。

5.本公司承诺在使用我公司提供的本项目软硬件设备或其任何一部分时，不会引起因第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权，而遭受起诉。一旦出现侵权，一律由我公司承担全部责任。

若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

年 月 日

## 投标书

：（招标人名称）

**我公司于 年 月 日收到贵单位消防维保零配件、材料及服务采购招标文件，经过仔细分析和研究，对招标文件条款全部确认。**我们兹以：

人民币： ，大 写： 元整的投标价格、技术规范和要求以及其它构成合同文件组成部分的条件和要求承揽上述项目的零配件、材料的运输、保险、交付、验收、技术服务和质量保修责任。

我公司有资格和能力承担该项目的供货、技术服务等工作，如我公司中标，愿意接受该招标文件中的各项内容。

同意该招标文件作为合同附件，与合同具有同等法律效力。

如果我们的投标书被接纳，我们保证在签订合同后，积极配合招标方的工作安排，按招标方的使用计划要求，保证按时供货。

我们不会把本投标价格告知其它任何第三方。

法人及法人代表对合同条件和实施合同承担责任，并在授权书中以及在投标书和确认函（如果中标）中作相应的声明。

法人代表签字：       （公司盖章）

被授权人签字：

年    月    日

**授权委托书**

本授权委托书声明：我 （姓名）系\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（单位名称）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（姓名）为我授权委托人，以本公司的名义参加\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（招标人名称）的\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_项目的投标。授权委托人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权委托人无转委托权，特此委托。

授权委托人： 性别：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

单位（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_部门：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标单位（盖法人章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法人代表人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日